1, Unzip the file, 
1.1 Install RTL-SDR driver
C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\RTL-SDR_Driver

1.2 Install VirtualAudioCable 
C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\VirtualAudioCable

2, Keep the directory architecture as follow,do not change the path, otherwise you need to change the SDRSharp.exe.Config:

C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus
C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\DSDPlus
C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\sdr#1331++\SDRSharp.exe

3, If you change the unzip path , modify the DSDPlus path
C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\sdr#1331++\SDRSharp.exe.Config
<add key="DSDPath" value="C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\DSDPlus\DSDPlus.EXE" />

4, Run C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\sdr#1331++\SDRSharp.exe
Start DSD plus in SDR# software

Troubleshooting
1, lame_enc.DLL error, see
C:\tools\sdr\sdr_DSDPlus\lame_enc.DLL.png

2, DSD plus SoundCard Configure, not sure how to do 
See my Youtube update https://www.youtube.com/wintershuang

Meet question bi7jta@gmail.com , WeChat: 38091476